Ключи ВОШ по технологии муниципальный этап, 
2024-2025 учебный год
Направление «Информационная безопасность»
8-9 классы
[bookmark: _GoBack]Общая часть 
Максимальное количество баллов за теоретический тур 60 баллов.
Из них 35 баллов сумму общих и специальных заданий, 25 баллов за кейс-задание.
	№ 
	Ответ
	Макс.балл

	Общие задания

	1
	7
	1

	2
	X, Y, Z, трехмерное пространство
	1

	3
	разводной ключ
	1

	4
	5
	1

	5
	Перец
	1

	Специальные задания

	1
	· доступность похищенных данных
· целостность и доступность похищенных данных
· конфиденциальность и доступность похищенных данных
· конфиденциальность и целостность похищенных данных
· конфиденциальность, целостность и доступность данных
	2

	2
	конфиденциальность и целостность похищенных данных
	2

	3
	целостность и доступность хранимых данных
	2

	4
	не нарушили безопасность передаваемой информации
	2

	5
	электронная подпись
	2

	6
	обеспечение целостности хранимых на сервере файлов
	2

	7
	пара входных значений, для которых значения функции совпадают.
	2

	8
	контроль неизменности продуктов, распространяемых по лицензии
	2

	9
	однофакторная аутентификация, аутентификация на основе фактора владения
	2

	10
	биометрическая аутентификация
	2

	11
	трёхфакторная аутентификация
	2

	12
	ЗАКОН
	2

	13
	13
	2

	14
	ОСТОЛБЕНЕНИЕ
	2

	15
	Ответ b: УЯТОЖТЙЫПСЖЛИЕЯВПУЯНТААЬЧСНЛЕЕТЭТЕОТ
	2

	Кейс

	
	Варианты ответов ( могут быть даны частично или смешанно)
	25

	1. 
	маршрут перелёта – оптический канал – ввод пунктов следования пилотом/отображение маршрута на экране в процессе полёта – скрытая камера, установленная рядом с пультом управления пилота (допустимо любое иное устройство, позволяющее подсмотреть информацию при вводе или с экрана места пилота)
	1

	2. 
	маршрут перелёта – акустический канал – ввод пунктов следования пилотом – подслушивающее устройство, установленное рядом с пультом управления пилота (допустимо любое иное устройство, позволяющее подслушать нажатия клавиш)
	4

	3. 
	маршрут перелёта – радиоэлектронный канал – ввод пунктов следования пилотом/работа автопилота с маршрутом перелёта – устройство перехвата ПЭМИН (побочных электромагнитных излучений и наводок) (допустимо любое устройство, действующее по такому принципу
	4

	4. 
	параметры (технические данные) самолёта – ввод пилотом в начале полёта – скрытая камера, установленная рядом с пультом управления пилота (допустимо любое иное устройство, позволяющее подсмотреть информацию при вводе или с экрана места пилота)
	4

	5. 
	параметры (технические данные) самолёта – ввод пилотом в начале полёта/ работа автопилота – устройство перехвата ПЭМИН (побочных электромагнитных излучений и наводок) (допустимо любое устройство, действующее по такому принципу
	4

	6. 
	авторизационные данные для связи с наземными службами – ввод пилотом в начале полёта – скрытая камера, установленная рядом с пультом управления пилота (допустимо любое иное устройство, позволяющее подсмотреть информацию при вводе)
	4

	7. 
	авторизационные данные для связи с наземными службами – ввод пилотом в начале полёта – подслушивающее устройство, установленное рядом с пультом управления пилота (допустимо любое иное устройство, позволяющее подслушать нажатия клавиш)
	4

	
	Общая сумма:
	60








