Ключи ВОШ по технологии муниципальный этап, 
2024-2025 учебный год
Направление «Робототехника»
8-9 классы
Общая часть 
Максимальное количество баллов за теоретический тур 25 баллов.
Из них 20 баллов сумму общих и специальных заданий, 5 баллов за кейс-задание.
	№ 
	Ответ
	Макс.балл

	Общие задания
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	1

	3
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· Манипулятор __1__________
· Мобильный робот _4_______
· Дельта-робот _______3_____
· Scara-робот ________2_____

	1

	4
	3
	1

	5
	Круглые, Шарообразные
	1

	Специальные задания

	1
	117
	1

	2
	60 об/мин.
	1

	3
	3
	1

	4
	0,75 м/с
	1

	5
	8
	1

	6
	4
	1

	7
	 или 
	1

	8
	3
	1

	9
	0,1м/с
	1

	10
	0,95А, 50В
	1

	11
	1,0015 МОм
	1

	12
	[image: ]
	1

	13
	U=ERR-ERROLD

	

	14
	void setup()
{
  pinMode(2, OUTPUT); //диод
  pinMode(3, OUTPUT); //
  pinMode(4, OUTPUT); //
  pinMode(А0, INTPUT); //термистор
}
void loop()
{
 int t = analogRead(A0);// считываем значения с термистора
 if (t <338)
  {
   digitalWrite(2,1);
   digitalWrite(3,0);
   digitalWrite(4,0);
   }
if (t <676) &&(t>338)
  {
   digitalWrite(2,1);
   digitalWrite(3,1);
   digitalWrite(4,0);
   }
if (t <1024) &&(t>676)
  {
   digitalWrite(2,1);
   digitalWrite(3,1);
   digitalWrite(4,1);
   }
   delay(10); //скорость отклика, задержка
}
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	15
	void setup()
{
  pinMode(5, INPUT); //кнопка
  pinMode(6, INPUT); //кнопка
  pinMode(7, INPUT); //кнопка
  
  pinMode(9, OUPUT); //двигатель
  pinMode(10, OUPUT); //двигатель
pinMode(13, OUPUT); //лампа
pinMode(3, OUPUT); //пьезодинамик
}
void loop()
{
If digitalRead(5)==1
    {DigitalWrite(9,1);} 
Else
{
      If digitalRead(6)==1
                {DigitalWrite(10,1);}
      Else
                {If digitalRead(5)==1
                     {DigitalWrite(13,1); 
                       DigitalWrite(3,1); }
                 Else
                     { DigitalWrite(13,0); 
                       DigitalWrite(3,0);
                       DigitalWrite(9,0);
                       DigitalWrite(10,1);
                      }
        }
}
Delay(10);
}
	

	Кейс

	
	Сборка схемы
[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, дизайн

Автоматически созданное описание]
Корректная работа 1-2 элементов – 1 балл
Полностью корректная сборка – 2 балла
	2

	
	Работоспособность кода
Пример кода
void setup()
{
  pinMode(2, INPUT); //кнопка
  pinMode(3, INPUT); //кнопка
  pinMode(4, INPUT); //кнопка
  pinMode(5, INPUT); //кнопка
  pinMode(6, INPUT); //кнопка

  pinMode(11, OUPUT); //диод
  pinMode(10, OUPUT); //диод
  pinMode(9, OUPUT); //диод
  pinMode(8, OUPUT); //пьезодинамик
}
void loop()
{
Int Pvkl = digitalRead(2); int Pvikl = digitalRead(3);
Int b = digitalRead(4); int g = digitalRead(5); int r = digitalRead(6);
 If(Pvkl==1)&&(Pvikl==0){digitalWrite(8,1)}
 If(Pvkl==0)&&(Pvikl==1){digitalWrite(8,0)}
  If(b==1{digitalWrite(9,1)} 
  If(g==1{digitalWrite(10,1)}
  If(b==1{digitalWrite(11,1)}
  If(b==0{digitalWrite(9,0)} 
  If(g==0{digitalWrite(10,0)}
  If(b==0{digitalWrite(11,0)}
Delay(10);
}
	2

	
	Наличие подпрограмм
	1

	
	Наличие комментариев
	1

	
	Общая сумма:
	25
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