Ответы и ключи (7–8 классы)
	№ вопроса
	Ответ / ключ
	Баллы

	1
	A
	1

	2
	A
	1

	3
	A
	1

	4
	B
	1

	5
	A
	1

	6
	Мигание D8: 500 мс ON / 500 мс OFF (см. код).
	0-3

	7
	Тоггл LED по кнопке с антидребезгом ≥40 мс (см. код).
	0-3

	8
	Ноты: 262–330–392 Гц по 300 мс, пауза 200 мс (см. код).
	0-3

	9
	Если d<20 см → LED D8=ON и короткий tone на D9 (см. код).
	0-3

	10
	map(analogRead(A0),0,1023,0,180) → servo.write().
	0-3

	11
	Цикл: R 5 c → Y 2 c → G 5 c (повтор) (см. код).
	0-3

	12
	Если T>26°C → PWM≈200 на D9, иначе 0; вывод в Serial.
	0-3

	13
	LEFT=LOW → влево; RIGHT=LOW → вправо; оба HIGH → вперёд.
	0-3

	14
	Яркость D9 = 255 - map(A0,0,1023,0,255).
	0-3

	15
	Нажатие → servo 90°, 3 c → servo 0°; антидребезг.
	0-3

	
	Итог:
	35



