ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2024–2025 уч. год
Критерии оценивания. Теоретический тур, 10-11 класс

При оценке теоретического задания учащиеся 10-11-х классов могут получить 20 баллов 
за 20 вопросов и до 5 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов - 25
Подводить результаты по 10 и 11 классу отдельно.

	№ вопроса
	Верный ответ
	Мах кол-во баллов
	Комментарий

	Общая часть
	

	1
	1 – основных, 2 - оборотных
	1
	

	2
	Химическая энергия топлива преобразуется в тепловую и механическую энергию
	1
	

	3
	В
	0,5
	

	4
	Б, В
	0,5
	

	5
	Б
	0,5
	

	Специальная часть
	

	6
	Б
	0,5
	.

	7
	В
	0,5
	

	8
	1 – В; 2 – А; 3 – Д; 4 – Б; 5 – Г
	1
	0,5 балла за верный вариант

	9
	а - Д,
б - При сращивании по длине на зубчатый шип образуется соединение повышенной прочности, за счет увеличенной площади склеиваемых элементов и глубокого проникновение клея.
	1,5
	а - 0,5 балла, 
б – 1 балл

	10
	Б
	1
	

	11
	В, Д
	1
	

	12
	Б
	1
	 

	13
	Лазерный, лазерной
	1
	

	14
	Силикона, силикон
	1
	

	15
	В
	1
	

	16
	А) жаростойкость;
Б) повышенной прочностью и износостойкостью
	2
	А) 1 балл;
Б) 1 балл

	17
	8.57
	1
	

	18
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	1,5
	Пропущены 1-2 линии внешнего и внутреннего контура, но соблюдены правила ЕСКД (границей вида и разреза служит ось симметрии) -1 балл. 
Показаны линии только внешнего или внутреннего контура в соответствии с ЕСКД– 0,5 балла. 
Не соблюдены правила обозначения вида и разреза – 0 баллов.

	19
	2596 руб.
	1,5
	Расчёты приведены в доп. Таблице 1. 
1 балл – если решение верное, но есть ошибка в расчётах

	20
	А
	1
	


Дополнительный комментарий к заданию № 19 
олимпиадной работы 10-11 класса
Таблица 1
	Виды услуг
	Единицы измерения
	Тариф руб. за единицу
	Расход 
	Стоимость, руб.

	Электроэнергия
	кВт*ч
	5,48
	230
	120,4

	Холодное водоснабжение 
	м3
	44,88
	6
	269,28

	Холодная вода на горячее водоснабжение
	м3
	44,88
	4
	179,52

	Тепловая эн. на горячее водоснабжение 
	м3
	158
	4
	632

	Водоотведение 
	м3
	25,52
	10
	255,2

	Итого 
	
	
	
	2596
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b) nst 06paboTky MeTaIoB pe3aHueM, OypeHHs TOPHBIX OPOJL | JIp.

Orser: b NoBBIIIEHHON IPOYHOCTHIO H
H3HOCOCTOMKOCTBIO,

A Kapocroitrocts NSRS

16. (1 6a.1). I3 npeAcTaBIeHHBIX onpeieaenuii BbiGepuTe HanGoee BepHbIii BAPHAHT.
Crabuim3arop — 370 IEMEHT aBTOMATHKH. ...

A) npeobpasyroumii n3mepseMyro GU3HYECKYIO BEIMYUHY B CHIHAI LIS Ilepeiadi, 06paboTkh
HJIM PETHCTPAIiH;

b) ocyniecTBisrommii KonnuecTBeHHOE pe0dpa3oBaHue IIOCTYNAIOICH Ha €ro BXOJI
(hH3HYECKON BETHYHHBL,

B) obecreunBaroruit MOCTOSHCTBO BHIXOIHOM BEJIMUMHBI IPH KOJIEOAHHUSX BXOIHOMH BEIHUMHEI
B ONpE/IC/ICHHBIX Mpe/enax;

I') B KOTOPOM IPH JIOCTHKEHHH BXOIHOH BEJIMUMHBI OIPE/ICICHHOTO 3HAUYCHHUSI BBIXO/IHAS

BEJIMYMHA U3MEHSIETCSI CKAYKOM.

17. (1 6asr). o npexcraBIeHHOMY H300PAKEHHI0 MHKPOMETPA ONpe/Ie/IuTe JTHHeHHbIH
pa3mep. OTBeT 3alUIIKNTE B MHJUIAMETPAX C J0JSIMA. 8.57

Otser:
18. (1 6asur) lonoHuTe 4ePTEK AETAIH HEJIOCTAOIUMH JTHHHAMH NPH BbINOJTHEHHH

CoeIHHEHHUs BH/Ia M pa3pe3a

K

0

19. (1 6as1). Kak m3mennrest ceedenne Jamnbl JI mocie 3ampikanus kaoua K?
A) mosiBUTCSL; \

b) ymenbmmmTCS;

B) ocranercs 6e3 n3MeHeHHUI;

I') spxocTh yBETHUMTCS.




