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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2024-2025 уч. год 
Теоретический тур, 10-11 класс
 
Инструкция по выполнению работы
Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического тура 3 академических часа (120 минут). 
Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно организовать следующим образом: 
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 
- отметьте букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 
 - отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос; 
- если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 
- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 
- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших ответов;
 - если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 
Предупреждаем Вас, что: 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Максимальное количество баллов – 25.
 Желаем успеха! 
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Общая часть
1. (1 балл). Вставьте пропущенные слова. 
Показателем рентабельности производства служит отношение суммы прибыли (разницы между выручкой от реализации и себестоимостью продукции) к стоимости _____________________ (зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.) и ____________________ (сырьё, материалы, полуфабрикаты и т.д.) производственных фондов.

2. (1 балл). Вставьте пропущенные слова. 
Двигатель внутреннего сгорания – энергетическая машина, предназначенная для преобразования одного вида энергии в другой вид. Происходит преобразование (какой?) ______________________ энергии топлива в (какие?) ________________________________ _________________ виды энергии.

3. (0,5 балла). Подберите название профессии из предложенных вариантов по описанию профессиональных действий.
 Это рабочий, который работает с металлом. В его обязанности входит изготовление различных элементов сложных систем из жести: водостоков, вентиляционных труб, дымоходов. Вальцовка и гибка деталей и кромок на вальцах и прессах различных конструкций из листового металла. К его обязанностям относятся: раскрой, правка, гибка, прокатка, сварка, резка и прочие операции по обработке листового железа или других металлов.
А) кровельщик;
Б) рихтовщик;
В) жестянщик;
Г) слесарь;
Д) чеканщик.

4. (0,5 балла). Отметьте один или все правильные ответы.
Разработка технологических процессов в современных условиях часто осуществляется с применением систем автоматизированного проектирования – САПР. Выберите из приведённых ниже показателей только те, которые можно отнести к основным преимуществам, получаемым при применении САПР на производстве:
А) уменьшение отходов производства;
Б) повышение производительности труда;
В) рост качества продукции;
Г) увеличение себестоимости продукции;
Д) рост прибыли предприятия.

[bookmark: _Hlk179495513]5. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Оптовая цена предприятия (отпускная цена) — цена изготовителя продукции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию. Она включает:
А) издержки производства и прибыль, акцизы (на подакцизные товары);
Б) издержки производства и реализации, прибыль, НДС, акцизы (на подакцизные товары);
В) издержки производства, прибыль, НДС и оптовую наценку.
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Специальная часть

6.  (0,5 балла). Отметьте один или все правильные ответы.
Если ножовочное полотно при резании толстой заготовки отклонилось в сторону от разметки, то необходимо...
А) ослабить натяжку полотна и выправить линию резания; 
Б) сильнее натянуть полотно и выправить линию резания; 
В) продолжить резание заготовки с противоположной стороны.

7. (0,5 балла) Какой из перечисленных материалов одинаковых размеров выдержит большую нагрузку на излом?
	А) доска из сосны;
	[image: ]

	Б) ДСтП;
	

	В) фанера. 
	



8. (1 балл). Установите соответствие между понятием и характеристикой.
 Первым параметром, на который ориентируются при проектировании любой конструкции, становится умение материала сопротивляться действующим нагрузкам.

	№ 
	Понятие 
	№
	Прочностная характеристика

	1
	ударная вязкость 
	А
	размер силовой нагрузки, при которой металл разрушается

	2
	предел прочности 
	Б
	размер силовой нагрузки, при которой металл начинает деформироваться

	3
	относительное удлинение при разрыве
	В
	способность сопротивляться внезапным силовым воздействиям

	4
	предел текучести 
	Г
	способность сопротивляться внедрению иного твердого тела

	5
	твердость
	Д
	насколько металл будет удлиняться перед тем, как окончательно «порваться» под действием радикальной силовой нагрузки, превышающей предел прочности



ОТВЕТ: 1 – ____ ; 2 –  _____ ; 3 – _____  ; 4 –  _____ ; 5  –  _____.

9. (1,5 балла). Склеивание древесины – необходимость при производстве мебели, лестниц, подоконников и других изделий. Склеивание позволяет избавить от дефектов в древесине и повысить полезный выход материала. Сращивание — это соединение элементов по длине (см. таблицу). Применяют его, когда требуется изготовить из древесины крупные детали. 
а) (0,5 балла). Отметьте в таблице наиболее эффективный способ сращивания. 
б) (1 балл). Дайте пояснение, за счет чего полученное этим способом соединение будет приближаться к прочности цельной древесины.
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	№ п/п
	Название продольного клеевого соединения (по длине)
	Изображение соединения

	А
	Торцевое
	[image: Picture background]

	Б
	Ступенчатое (вполдерева)
	[image: ]

	В
	В паз и гребень
	[image: Picture background]

	Г
	На «ус»
	[image: Picture background]

	Д
	Зубчатое
	[image: Picture background]



ОТВЕТ: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

10. (1 балл).  В какой механической передаче вращения возникают два вида скольжения: упругое – неизбежное при нормальной работе передачи и буксование – при перегрузке.
А) зубчатая;
Б) ременная;
В) цепная;
Г) червячная. 

11. (1 балл). Отметьте один или все правильные ответы.
 Постоянные примеси стали влияют на её технологичность, однородность химического состава, строение и свойства. Процентное содержание вредных примесей служит основным показателем для разделения сталей по качеству. Какие химические элементы относятся к постоянным вредным примесям стали? 
А) фтор; 
Б) хлор; 
В) сера; 
Г) азот; 
Д) фосфор.
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12. (1 балл). Выберите верное утверждение.
Метод электроэрозионной (электроискровой) обработки, применяемый в процессах формообразования поверхностей заготовок из высокопрочных сплавов, основан на…
А) явление электромагнитной индукции;
Б) активном разрушении материала изготавливаемой детали под воздействием электрических импульсов;
В) появление электрической искры между электродами, в результате чего точечно повышается температура;
Г) возникновение электрической дуги между электродами.

13. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.  Разработанный учеными из института «Росатома» в Троицке мобильный ____________________ комплекс, предназначенный для дистанционной ____________________ резки металлоконструкций толщиной до 300 мм с расстояния до 200 метров впервые применили для демонтажа крупных металлоконструкций — кранов-перегружателей высотой до 40 метров и грузоподъемностью до 32 тонн на Курганской ТЭЦ . В 2023 году применялся для утилизации затонувших кораблей на Сахалине, а также прошел испытания по ликвидации разливов нефтепродуктов и разрушения ледяных образований. Комплекс собран в контейнере, где размещено оборудование и рабочие места для двух операторов.

14. (1 балл). Вставьте пропущенные слова.  Этот материал отличается устойчивостью к смене температурных режимов, ударопрочностью, долговечностью и безопасностью - поскольку изделия из ___________________________не выделяют вредных веществ, устойчивостью к различным химическим средам — жидкости, газы, соли, кислоты, пищевые продукты и растворители, что позволяет использовать эти резинотехнические изделия в сложных условиях, в которых не применим ни один другой материал. Так как ___________________________ не токсичен, его рекомендуют для применения в пищевой промышленности, фармакологии и медицине, где использование различных сортов резин невозможно из-за санитарно-гигиенических требований.

15. (1 балл). Из представленных определений выберите наиболее верный вариант. Стабилизатор – это элемент автоматики… 
A) преобразующий измеряемую физическую величину в сигнал для передачи, обработки или регистрации; 
Б) осуществляющий количественное преобразование поступающей на его вход физической величины; 
В) обеспечивающий постоянство выходной величины при колебаниях входной величины в определенных пределах; 
Г) в котором при достижении входной величины определенного значения выходная величина изменяется скачком. 

16. (2 балла). Поясните, какие свойства металлокерамических изделий позволяет использовать их:
А) в тормозных устройствах самолётов, автомобилей и других машин 
Ответ: _____________________________________________
Код/шифр участника ТТТТ 10-11_________
Б) для обработки металлов резанием, бурения горных пород и др. 
Ответ: _______________________________

17. (1 балл). По представленному изображению микрометра определите линейный размер. Ответ запишите в миллиметрах с долями. 

[image: ]  ОТВЕТ: ___________

18. (1,5 балла) Дополните чертёж детали недостающими линиями при выполнении соединения вида и разреза 

                                [image: ] 
 
19. (1,5 балла). Проживающая в квартире семья 20 числа подала показания счётчиков расхода электроэнергии и воды за прошедший период. Произведите расчет размера оплаты за коммунальные услуги. Расчеты впишите в графу таблицы. Ответ укажите целым числом.

	Показания прибора учета
	Холодное водоснабжение, м3
	Горячее водоснабжение, м3
	Электроэнергия, кВт*ч

	Предыдущие показания
	438
	275
	2240

	Настоящие показания
	444
	279
	2470



	Виды услуг
	Единицы измерения
	Тариф руб. за единицу
	Расход 
	Стоимость, руб.

	Электроэнергия
	кВт*ч
	5,48
	
	

	Холодное водоснабжение 
	м3
	44,88
	
	

	Холодная вода на горячее водоснабжение
	м3
	44,88
	
	

	Тепловая энергия на горячее водоснабжение 
	м3
	158
	
	

	Водоотведение 
	м3
	25,52
	
	

	Итого 
	
	
	
	



Код/шифр участника ТТТТ 10-11________________

20. (1 балл). Как изменится свечение лампы Л после замыкания ключа К? 
А) появится; 
Б) уменьшится; 
В) останется без изменений; 
Г) яркость увеличится.
[image: ]

Кейс-задание. (5 баллов) Сотовый телефон прочно вошёл в нашу жизнь. Но держать его в руках при разговоре по видеосвязи не обязательно если есть подставка. Разработайте разборную, для удобства хранения, двудетальную подставку на стол под телефон.

1. Выберите материал и обоснуйте свой выбор ____________________________________ ____________________________________________________________________________
2. Выполните эскиз деталей подставки (ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов). Проставьте размеры. Укажите масштаб изображения. 
[image: ]
Код/шифр участника ТТТТ 10-11______________
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3. Технологическая карта изготовления подставки по телефон
	№ п/п
	Последовательность выполнения технологических операций
	Инструменты и оборудование 


	 
 
	








	



4. Укажите вид декоративной отделки готового изделия __________________________ _______________________________________________________________________
1
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