ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2024–2025 уч. год
Критерии оценивания. Теоретический тур, 8- 9 класс

При оценке теоретического задания учащиеся 8-9 х классов могут получить 20 баллов 
за 20 вопросов и до 5 баллов за творческое задание. Максимальное количество баллов - 25
Подводить результаты по 8 и 9 классу отдельно.

	№ воп роса
	Верный ответ
	Мах кол-во баллов
	Комментарий

	Общая часть
	

	1
	В
	0,5
	

	2
	Г
	0,5
	

	3
	В
	0,5
	

	4
	Б
	0,5
	

	5
	Д
	0,5
	

	Специальная часть
	

	6
	Большая масса поезда создает достаточное сцепление, предотвращающее пробуксовку. Локомотивы и вагоны очень тяжелые, что увеличивает силу, действующую на колеса, и, соответственно, увеличивает силу трения между колесами и рельсами. 
	1,5
	Возможен ответ, передающий смысл: Большой вес поезда играет роль - увеличивает силу трения.

	7
	1 – В; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Д
	1
	

	8
	Возможные варианты ответа: Хромирование, никелирование, цинкование, меднение, серебрение, золочение.
	1,5
	0,5 балла за верный вариант

	9
	1 – (0,5 балла) – древесно-стружечной плиты, или ДСтП;
2 – (1 балл) – формальдегидные смолы. 
	1,5
	Возможна запись: ДСП.
 Возможен ответ: клей, в состав которого входит формальдегид.

	10
	В
	0,5
	

	11
	Олово 30%
	1
	

	12
	1 - упругость
2 - твердость
	1,5
	1 – упругость - 0,5 балла  
2 – твердость - 1 балл

	13
	А
	0,5
	

	14
	Б
	1
	

	15
	Энергоэффективность. 
Т.к. вход фактически всегда закрыт одной из створок, то холодный или горячий воздух из вне не попадает в помещение и не выходит наружу.
	2
	Возможен ответ, передающий смысл: 
1 балл - вход фактически всегда закрыт одной из створок;
1 балл – воздух из вне не попадает в помещение и не выходит наружу.

	16
	В
	1
	

	17
	Б, Г
	1
	

	18
	[image: D:\Рабочий стол\Новая папка\2024-10-11\002.jpg]
	1,5
	Отсутствие одной линии контура - «–» 0,5 балла; нарушение проекционной связи – «–» 0,5 балла 

	19
	1 – Б; 2 - А
	1
	

	20
	Лазерного излучения
	1
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