ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
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Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2025–2026 уч. год
Критерии оценивания. Теоретический тур, 10-11 класс
При оценке теоретического задания учащиеся 10-11-х классов могут получить 25 баллов 
за 25 вопросов и до 5 баллов за кейс-задание. Максимальное количество баллов – 30.
Подводить результаты по 10 и 11 классу отдельно.

	№ вопроса
	Верный ответ
	Мах кол-во баллов
	Комментарий

	Общая часть
	

	1
	В
	0,5
	

	2
	В
	0,5
	

	3
	В
	0,5
	

	4
	Г
	0,5
	

	5
	В
	0,5
	

	6
	Профессия
	1
	

	Специальная часть
	

	7
	Г
	0,5
	.

	8
	Б; Трезубец используется для закрепления длинных заготовок, второй конец которых поджимают задним центром.
	1,5
	1 – 0,5 балла  
2 – 1 балл

	9
	Б
	0,5
	

	10
	[bookmark: _Hlk211182191]1 – латунь;
нагрев – А
	1
	0,5 балла за верный ответ

	11
	высокие энергозатраты;
повышению себестоимость;
полупроводников
	1,5
	0,5 балла за каждый верный ответ

	12
	В
	0,5
	 

	13
	Е
	0.5
	

	14
	В
	1
	

	15
	Высокая стоимость металлических порошков.
Необходимость спекания в защитной атмосфере (увеличивает себестоимость).
Трудность изготовления в некоторых случаях изделий и заготовок больших размеров.
Сложность избавиться от пористости.
Необходимость применения чистых исходных порошков для получения чистых металлов.
	2
	2 верных ответа – 1,5 балла;
1 верный ответ – 1 балл.
Возможен ответ, передающий смысл – сложности реализации технологии 



	16
	Агродрон  с высокой грузоподъёмностью, распылителем, автопилотом, позволяющим совершать полет по заранее запланированному маршруту;
Дроны для пожаротушения легковесные, способные приблизиться на минимальное расстояние к земле, оснащен тепловизором, широкоугольной камерой
	2
	1 верный ответ – 1 балл.


	17
	Инструмент - окружность, 
Операция - элемент вращения
	1
	0,5 балла за верный вариант

	18
	Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee, Thread, Bluetooth, ИК порт
	1
	0,5 балла за 1 верный вариант 

	19
	[image: ]
	2
	Резьба изображена на стержне, полностью ввёрнутом в отверстие – 0,5 балла.
Размер отверстия с резьбой не соответствует размеру стержня с резьбой – 0,5 балла.
В детали с отверстием не обозначен разрез – «-» 0,5 балла.
Не соблюдены правила изображения резьбового соединения – 0 баллов.

	20
	Д
	1
	

	21
	Так как клей ПВА растворим в воде, он идеально подходит для печати вспомогательных структур в объектах со сложной геометрией, в качестве разделительного материала при печати составных моделей, например, шарниров, петель. Вспомогательные элементы затем можно легко удалить в ёмкости с водой.
	1,5
	Возможен ответ, передающий смысл 


	22
	В
	1
	

	23
	А, Г, Д, Е
	1
	

	24
	03
	1
	Возможен ответ: 
поливинилхлорид (ПВХ)  - 0,5 балла  

	25
	диодный мост
	1
	


Кейс-задание 7- 8, 9, 10-11 класс

	Критерии оценивания кейс-задания 
	Баллы

	1. Выбор материала и обоснование выбора
	max 0,5

	Из них
	Правильно указан материал
	0,25

	
	Выбор обоснован
	0,25

	2. Выбор размера заготовки
	max 0,5

	Из них
	Правильно указаны размеры заготовки
	0,5

	
	Размеры указаны не корректно
	0,25

	3. Изображение эскиза и простановка размеров изделия
	max 1,75 

	Из них
	Эскиз изображён
	0,75

	
	Правила выполнения чертежа соблюдены
	0,25

	
	Размеры проставлены
	0,25

	
	Правила нанесения размеров на чертеже соблюдены
	0,25

	
	Дизайн изделия оригинальный
	0,25

	4.1. В технологической карте перечислены необходимые для изготовления инструменты и оборудование
	max 0,5

	Из них
	Правильно указано большинство инструментов и оборудования
	0,5

	
	Перечень инструментов и оборудования не полный
	0,25

	4.2. В технологической карте описана технологическая последовательность изготовления изделия
	max 1,25

	Из них
	Названы все основные этапы (действия) по изготовлению изделия в правильной последовательности
	1,25

	
	Названы все основные этапы (действия) по изготовлению изделия, последовательность действий не соблюдена
	1

	
	Названы не все основные этапы (действия) по изготовлению изделия в правильной последовательности
	0,75

	
	Названы не все основные этапы (действия) по изготовлению изделия, последовательность действий не соблюдена
	0,5

	
	Названы некоторые этапы (действия) по изготовлению изделия
	0,25

	5. Предложен вариант декорирования изделия
	max 0,5

	Из них
	Вариант декорирования соответствует выбранному материалу и назначению изделия
	0,25

	
	Вариант дизайна и декора оригинальный 
	0,25

	Максимальный балл
	5
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