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[bookmark: _Hlk179722005]ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2025–2026 уч. год
Теоретический тур 7-8 класс

Инструкция по выполнению работы
Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического тура 3 академических часа (120 минут). 
Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно организовать следующим образом: 
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 
- отметьте букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 
 - отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос; 
- если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 
- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 
- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших ответов;
 - если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 
Предупреждаем Вас, что: 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Максимальное количество баллов – 30.
 Желаем успеха! 



Общая часть

1. (1,5 балла). Установите соответствие между понятием и его определением

	
	Понятие 
	
	Определение

	1
	Технология
	А
	Объект или процесс, сохраняющий некоторые свойства другого объекта

	2
	Моделирование
	Б
	Наука, занимающаяся применением научных знаний на практике

	3
	Дизайн
	В
	Наглядное изучение характеристик проектируемого объекта

	4
	Модель
	Г
	Деятельность по проектированию  эстетических свойств промышленных вещей

	5
	Инженерия
	Д
	Совокупность методов, процессов и материалов, используемых в отрасли

	6
	Макетирование
	Е
	Процесс замещения одного объекта другим с целью получения информации


    
Ответ: 1 - ____; 2 - _____; 3- _____; 4 - _____; 5 - ______.     

2. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Управляемый механизм робота, оснащённый рабочим органом, предназначенный для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям руки человека при перемещении объектов в пространстве, называется: 
А) манипулятор;                             В) сервомотор; 
Б) электродвигатель;                         Г) приводы.

3. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Для профессий типа «человек-знаковая система» основной трудовой функцией является …
А) создание произведений искусства;                    
В) взаимодействие с информацией, представленной в виде текстов, символов, чисел;
Б) преобразование материалов и энергии;            
Г) взаимодействие с другими людьми.

4.  (1,5 балла) Расшифруйте инструменты графического редактора Paint:
   [image: Picture background]      [image: Picture background]          [image: Picture background]        [image: Picture background]
Ответ: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



5. (0,5 балла). Выберите верные варианты ответа. Какая краска рекомендуется для окрашивания потолков в жилых помещениях:
А) нитроэмали;
Б) водоэмульсионные краски;
В) масляные краски;
Г) акриловые.

6. (1 балл). Выберите верные варианты ответа. Конструкторско-технологический этап проекта не предусматривает:
А) анализ прототипов;                 
Б) осуществление сборочных операций;
В) применения изобретательских методов;
Г) подготовку пояснительной записки;
Д) проведение маркетингового исследования. 

Специальная часть

7. (1 балл). Выберите верный вариант ответа. Назовите правильную последовательность подготовки резца-стамески по обработке древесины? _______________________________ ________________________________________________________________________ 

8. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Какой инструмент применяется при разметке?
А) шерхебель;       Б) малка;       В) наградка;       Г) мейсель.

9. (1,5 балла). Запишите ответы на вопросы. Укажите различия составов инструментальной стали, конструкционной стали и чугуна.
В инструментальной стали___________________________________________; 
В конструкционной стали  ___________________________________________;
В чугуне  _________________________________________________________.

[bookmark: _Hlk211189135]10. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Применение смазки для высокоскоростной зубчатой передачи позволяет: 
А) уменьшить трение в зацеплении передачи; 
Б) увеличить трение в зацеплении передачи; 
В) ускорить процесс нагрева зубчатого колеса; 
Г) увеличить передаточное число передачи.

[bookmark: _Hlk211189197]11. (2 балла). Запишите ответы на вопросы.  Дайте название элементам механической передачи, изображённым на рисунке. Какое преобразование движения осуществляет данная передача?


[image: ] Ответ:_____________________________________________
____________________________________________________________________________ 

12. (1,5 балла) Определите соответствующему названию метиза его изображение:

	№ п/п
	Метиз
	№ п/п
	Изображение метиза

	

	Саморез
	А
	[image: ]

	2 
	Винт
	Б
	[image: ]

	3
	Болт
	В
	[image: ]

	4
	Шуруп
	Г
	[image: ]

	5
	Шпилька
	Д
	[image: ]



      1 - _______; 2 - _______; 3 - _______; 4 - _______; 5 - _______.

13. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Какой вид соединения изображен на чертеже?

[image: ]
А) шпилечное;              Б) винтовое;            В) болтовое;           Г) штифтовое.

14.  (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Почему линию разметки при рубке зубилом рекомендуется располагать чуть ниже уровня губок тисков?
А) чтобы оставить припуск на опиливание;
     Б) чтобы не повредить линию зубилом;
В) чтобы повысить точность при рубке.

15. (1 балл). Вставьте пропущенное слово:
________________ получают путём плавки железной руды в специальных печах – домнах. Большую часть выплавляемого в доменных печах ____________ используют для производства стали. 
  
16. (1 балл). Запишите ответ. На схеме изображено получения проволоки волочением. Под № 2 изображена проволока. Под №1 – устройство, используемое в различных отраслях для придания определённой формы, профилирования или обработки материалов. Укажите устройство под №1.
 [image: Picture background] Ответ: _________________________

17. (1 балл) Выберите верный вариант ответа.  На бруске сечением 40×40 мм изготовили проушину для углового концевого шипового соединения. Определить, во сколько раз ее глубина больше толщины шипа. 
А) в 1,5 раза;                         Г) в 3 раза;
Б) в 2 раза;                            Д) в 1,8 раза.
В) в 2,5 раза; 


18. (1 балл).   Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами
	Электроизмерительный прибор
	Измеряемые параметры

	1.  Вольтметр	
	А.  Мощность

	2.  Амперметр
	Б.   Сопротивление

	3.  Электрический счетчик
	В.   Напряжение

	4.  Омметр
	Г.   Электрическая энергия

	5.  Ваттметр
	Д.   Сила тока



Ответ: 1 - ____; 2 - _____; 3- _____; 4 - _____; 5 - ______.     

19. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. Выберите тип пластмассы потенциально опасный для пищевого использования:
А) полиэтилен;                                         В) поливинилхлорид;
Б) полипропилен;                                     Г) полистирол. 

20. (1,5 балла) Дополните комплексный чертёж детали недостающими линиями. Главный вид (вид спереди по стрелке)
[image: ]

21. (2 балла) Нарисуйте схему трехрожковой люстры с двухклавишным выключателем. Возможны следующие режимы: включены одна, две или три лампы (1+2).











22. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. Штепсельные розетки рассчитаны на три провода. Один провод – фаза, другой провод – ноль. Оба этих провода идут от распределительного щитка в квартиру. Как называется третий провод и откуда он подходит к розетке?
А) заземление/зануление, идет от специального заземляющего/зануляющего провода из распределительного щитка; 
Б) заземление, идет от батареи отопления;
В) заземление, идет от трубы системы водоснабжения;
Г) заземление/зануление, идет из квартиры и закапывается в землю.

23. (1,5 балла). Запишите ответ на вопрос. Как называется технология нанесения покрытия на поверхность детали расплавленными частицами порошка, который плавится и, ударяясь о поверхность, приваривается к ней, образуя равномерный слой покрытия.  
Ответ: ________________________________________________

24. (1 балл) Запишите ответ на вопрос. На сегодняшний день аддитивные технологии позволяют применять всё более разнообразные материалы и составы для выполнения изделий. Например, возможно использование шоколада в качестве материала. При этом на выходе обычно получается съедобное изделие заданной формы. Какое техническое устройство позволяет изготавливать такие изделия? ____________________________________   

25. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. Для выдвижения идеи выполнения проекта необходимо: 
А) разработать технологическую карту выполнения изделия; 
Б) оценить экономические и экологические свойства проектного изделия; 
В) продумать презентацию проекта; 
Г) сформулировать проблему и собрать необходимую информацию.

[bookmark: _Hlk211488301]Кейс-задание (5 баллов). Для создания мобильной защиты поверхности столешницы кухонного стола от воздействия высокой температуры горячей посуды можно использовать нескольких отдельных подставок. Из подставок в форме шестиугольников можно сложить, при необходимости, единую большую поверхность. 
[bookmark: _Hlk148866789]Разработайте технологию изготовления и дизайн оформления подставки шестиугольной формы с габаритными размерами Ø 200. 
1. Выберите материал и обоснуйте свой выбор (0,5 балла) ___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Изобразите эскиз подставки (ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов). Проставьте размеры. Укажите масштаб изображения. (1,5 балла)
3. Выберите размеры заготовки для одной подставки (0,5 балла)  _______________ ______________________________________________________________________________


[bookmark: _GoBack][image: ]

4. Разработайте технологическую карту, указав инструменты, приспособления, оборудование и последовательность технологических операций для изготовления подставки (2 балла)
Технологическая карта изготовления подставки
	№ п/п
	Технологические операции
	Инструменты и оборудование

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Укажите вид декоративной отделки готового изделия (0,5 балла) _______________________________________________________________________________ 
8

image3.emf

image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
2





image10.png
Puc. 91. Cxema nosyucnms
T HOBOJIOKH BOJIOYEHHUEM:
7 — puanepnr; 2 — npoBosioka





image11.png




image12.png
Google fncx

& N

* » 0

2

& drivegooglecom/drive/home

c
R Kopra

O YouTube

4061 0GroBART Google Chrome, Hywa Windows 10 waw G0ree nosawel sepcn. ¥ eac ycrakosnena Windows 7.

© Hactpoiiu aoctyna

YepHosnk EFD 2024.pdf

g
g
5

1710204 |





image1.png
[laRenbMHCTPYMEHTOB

BblaeneHue BblaeneHue
npoussonkHol obnacTh ———> 44 ~<—— npsamoyronkHol obnacti

NacTvK (UBeTHOM NacTk) ———>> @ <<——— 3anuBKa obnacTu uBeToM

nunetka (ei6op useta) ———> # Q <——— macwra6

KapaHpaw ——>> § A <——kucte
pacnbinuTens c——> fo A <—— Haanuck

nuHUs |:>|<] 2 <—— KpvBas nuHUA
NPAMOYFONBHUK ———> E {Z <\— mHoroyromnLHUK

CKPYTNeHHbIA
annunc I:} <
© 0o NPAMOYTonbHKUK

MoancmMKkaTopsl ———>> |

fi~mij My5h§:!1





image2.png
CTpyKTypa naHenu
NHCTPYMEHTOB

ELEN
T~ ‘:....:’/,,,BbmeneHMe
A
2

nactMk (2 (@ —— sanueka

nmne'rka\/ Q __————fyna

KapaHaaw «— 7 é Kuete

pacnsrnurens — F® A —_
N ¢

O
OD\

Hagnuce

PUrypet

@ MyShared




