9ТТТ _______
[bookmark: _Hlk179159352][bookmark: _Hlk179723276]ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»
Муниципальный этап, 2025–2026 уч. год
Теоретический тур, 9 класс

Инструкция по выполнению работы
[bookmark: _Hlk179403947]Уважаемый участник олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического тура 3 академических часа (120 минут). 
Выполнение теоретических (письменных, творческих) заданий целесообразно организовать следующим образом: 
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 
[bookmark: _Hlk181212938]- отметьте букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 
- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос; 
- если Вы выполняете задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 
- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 
- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий; 
- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших ответов;
 - если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 
Предупреждаем Вас, что: 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Максимальное количество баллов – 30.
 Желаем успеха! 





Общая часть

1. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. Какое условие обеспечивает получение максимальной прибыли?
А) увеличение цены при уменьшении себестоимости;
Б) увеличение себестоимости при постоянной цене;
В) увеличение цены при постоянной себестоимости;
Г) уменьшение цены при уменьшении себестоимости.

2. (0,5 балла). Выберите верное утверждение:
А) Бизнес-план является основным и обязательным документом при организации собственного дела.
Б) Бизнес-план является конфиденциальным документом, содержание которого не должны знать партнеры по бизнесу.
В) Бизнес-план является рабочим документом, описывающим все основные аспекты создания и развития бизнеса.

3. (1,5 балла) Определите, какой чертёж соответствует наглядному изображению. (Главный вид - по стрелке)
[image: ]
Ответ: 1 – _____; 2 – _____; 3 – _____; 4 – ______; 5 – ______; 6 – ______.

4. (1 балл) Установите соответствие. Определите автора высказывания:

	
	Высказывание
	
	Автор

	А
	Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры.
	1
	Королёв Сергей Павлович

	Б
	Кто хочет работать – ищет средства, кто не хочет – причины. 
	2
	Илющин Сергей Владимирович

	В
	Создание работоспособного квалифицированного коллектива является задачей более сложной, чем рождение нового самолёта
	3
	Менделеев Дмитрий Иванович




Ответ: А - _______; Б - ________; В - ________.


5. (1 балл) С помощью какого вида электрических ламп освещение помещений является экономически наиболее выгодным?
Ответ:  _____________________________________________

6. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. Деталь в форме конуса имеет длину 100 мм. Определить, при какой конусности у него будет наибольшая масса.
А) 1:7;               Б) 1:6;            В) 1:3;            Г) 1:4;           Д) 1:5.

Специальная часть

7. (1 балл) Установите соответствие между механическими свойствами материалов и их названиями:
	
	Название
	
	Механическое свойство

	1
	хрупкость
	А
	Свойство материала противостоять проникновению в него более твердого тела

	2
	упругость
	Б
	Свойство материала легко разрушаться при ударных нагрузках

	3
	прочность
	В
	Свойство материала выдерживать без разрушения резко меняющиеся нагрузки

	4
	твердость
	Г
	Способность материала сопротивляться действию сил, не изменяя формы и не разрушаясь

	5
	вязкость
	Д
	Способность материала восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия сил



Ответ: 1 _______; 2 _______; 3 _______; 4 ______; 5- _______.

8. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа. На конце бруска сечением 30×30 мм изготовили простой одинарный шип. Во сколько раз отходы древесины тяжелее полученного шипа?
А) В 2,5 раза;                  Б) в 2 раза;                      В) в 1,5 раза.

9. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Для передачи вращательного движения от вала к ступице зубчатого колеса, шкива или звёздочки можно использовать следующие виды соединений:
А) шпоночные соединения;                       В) штифтовые соединения;
Б) шлицевые соединения;                          Г) штрековые соединения.

10. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. В перечне химических элементов, которые легируют сталь, найти неточность. 
А) Н (никель);                            
Б) А (алюминий);                      
В) М (молибден); 
Г) В (вольфрам); 
Д) Х (хром).




11. (0,5 балла). Выберите верный вариант ответа. Придавая прокату определённый профиль без увеличения его массы, улучшают следующие механические свойства конструкций: 
А) упругость и прочность;                  Г) твёрдость и прочность;
Б) жёсткость и прочность;                 Д) Прочность и пластичность
В) пластичность и упругость;.

12. (1,5 балла). Вставьте пропущенные слова. В России самыми распространенными являются шурупы и винты с головками потайного типа с профилем конуса под углом ________градусов. Очень важно, чтобы винт отлично сел в отверстие. Вот почему необходимо верно выбрать инструмент - _________________ для выполнения отверстия под метиз с потайной головкой. 
[image: Picture background]

13. (1 балл) Выберите верный вариант ответа.  Резьбовые соединения часто используются в современном машиностроении. Для стандартных метрических резьб обычно указывают диаметр и шаг. Можно ли заменить в соединении болт с одним шагом на болт с другим шагом при условии, что диаметр данных болтов будет одинаковым?
А) невозможно;
Б) возможно;
В) возможно если осуществлять закручивание нагретого болта;
Г) возможно, если отличие в шаге болтов будет не более 0,5 мм.

14. (1,5 балла). Запишите ответ на вопрос.  На схеме показано изготовления крепёжной детали. Под буквой Б показано одновременное выполнение двух операций. Назовите их.
[image: ]
Ответ: ____________________________________________________________________ 

15. (1 балл) Запишите ответ на вопрос. Поясните, какое свойство металлокерамических изделий позволяет использовать их в самосмазывающихся подшипниках. 
Ответ: ____________________________________.

16. (1 балл) Запишите ответ на вопрос. Фальцевая металлическая кровля имеет много достоинств. Её начали использовать в Европе в 18 в., а на территории России она получила широкое применение в ХХ столетии. Запишите при каком направлении стыковки листовой металлической кровли используется двойной стоячий фальц (1), а при какой - двойной лежачий фальц (2)?
 Выберете из предлагаемых вариантов:
параллельном; поперечном; продольном; наклонном; угловом.

Ответ: 1 - ___________________________; 2 - _____________________________. 

17. (1 балл) Запишите ответ на вопрос. Назовите передаточный механизм с пересекающимися под углом 90° осями. 
Ответ: ____________________________________________________.

18. (1 балл) Запишите ответ на вопрос. Определить в какую сторону вращается шестерня Б если шестерня А вращается по часовой стрелке
[image: ]  Ответ: _______________________ 


19. (1,5 балла). Запишите ответ на вопрос. Чем отличаются робототехнические системы от систем автоматики? 
Ответ: Робототехнические системы - _____________________________________ ____________________________________________________________________________; автоматика - _______________________________________________________________                               
___________________________________________________________________




20. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа.  На чертеже детали с резьбой на виде слева (с торца) внутренний диаметр резьбы изображают тонкой линией в виде дуги, приблизительно равной …  части окружности.
А)  1/2;          Б) 1/3;          В) 2/3;         Г) 3/4;           Д) 1/4.

21. (1,5 балла) Выберите все верные варианты ответа. Светодиод  (англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор  с  электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Определить катод и анод светодиода можно визуально по признакам: 
[image: ]   [image: Picture background]
А) более длинная ножка – катод, короткая ножка – анод;                      
Б) более длинная ножка – анод, короткая ножка – катод;
В) анод имеет меньшую пластину, а катод – более крупная плата с держателем;
Г) катод имеет меньшую пластину, а анод – более крупная плата с держателем.  

22. (1 балл) Определите верные варианты утверждения. Применение лазерных технологий имеет ряд преимуществ перед традиционными способами обработки. 

	
	Утверждение
	Верно
	Не верно

	А
	Прочность шва при лазерной сварке в несколько раз выше, чем при использовании электросварки
	
	

	Б
	При обработке лазером отсутствует механическое воздействие на обрабатываемую поверхность
	
	

	В
	Возможна обработка лазером разнообразных видов материалов: металлы, неметаллы, керамика, пластмассы, материалы любой толщины и с различной степенью отражения поверхности. 
	
	

	Г
	На качество шва при лазерной сварке не влияет шероховатость поверхности материала
	
	









23. (1,5 балла) Установить соответствие. Определите все производственные обязанности специалистов предприятия следующих должностей:

	
	Должность
	
	Обязанности

	А
	Инженер-механик
	1
	Принимает участие в составлении заявок, расчетов и обоснований к ним на приобретение электротехнического оборудования, материалов и запасных частей для проведения ремонтных работ, в разработке норм расхода электроэнергии.

	Б
	Инженер-конструктор
	2
	Разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование организации технического обслуживания и ремонта оборудования, на снижение трудоемкости и себестоимости ремонтных работ и улучшение их качества.

	В
	Инженер-электрик
	3
	[bookmark: _GoBack]Составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверяет рабочие проекты и осуществляет контроль чертежей по специальности или профилю работы, снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки.

	
	
	4
	Проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий.

	
	
	5
	Участвует в расследовании причин повышенного износа и отказов оборудования, производственного травматизма, в разработке и внедрении мероприятий по их предупреждению.

	
	
	6
	Принимает участие в работе комиссий по аттестации персонала на квалификационную группу и на право допуска по обслуживанию электротехнического оборудования и электросетей.

	
	
	7
	Дает отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц.



Ответ: А - ______________; Б - _________________; В - ____________________.

24. (0,5 балла) Выберите верный вариант ответа.   Какой вид соединения проводников используется в бытовых и производственных электроприборах?
А) смешанное; 
Б) последовательное;
В) параллельное; 
Г) мостовое. 




25. (1,5 балла) Дополните комплексный чертёж детали недостающими линиями. Главный вид (вид спереди) по стрелке.

[image: ]        [image: ]
     
Кейс-задание. (5 баллов). В школе, для удобства выдачи ключей, приняли решение сделать брелоки к ним, по дизайну соответствующие предмету, который ведут в кабинете.  Разработайте дизайн и технологию изготовления брелока для ключа школьного кабинета музыки из плоскостного материала.

1. Выберите материал и обоснуйте свой выбор (0,5 балл)  __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Изобразите эскиз брелока (ГОСТ 3.1128-93 Правила выполнения эскизов). Проставьте размеры. Укажите масштаб изображения. (1,5 балла)
3. Выберите размеры заготовки (0,5 балла) _______________________________________ 
4. Разработайте технологическую карту, указав инструменты, приспособления, оборудование и последовательность технологических операций для изготовления брелока (2 балла)
Технологическая карта изготовления брелока
	№ п/п
	Технологические операции
	Инструменты и оборудование 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[image: ]


4. Укажите вид декоративной отделки готового изделия (0,5 балла) ______________________________________________________________________ 
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